Załącznik nr 1A do SIWZ
Arkusz Informacji Technicznej

L.p.	Branża	Wymagania stawiane Wykonawcom	Wymagana
odpowiedź	Odpowiedź Wykonawcy 	
1.	KONSERWACJA

INSTALACJI 
 ELEKTRYCZNYCH 

 /podstawowych / NN

z wyłączeniem bud. Z	1. Dysponowanie odpowiednim wyposażeniem do konserwowania instalacji  elektrycznych:  oświetleniowych różnych typów wraz z oświetleniem terenu; sieci elektrycznej 230V, 400V, 24V, instalacji dzwonkowych i rozdzielnic piętrowych oraz instalacji z wyłącznikami krańcowymi, instalacji blokady drzwi i ogrzewania podłogowego, podnośnika samochodowego i bramy wjazdowej oraz aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX.

2. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu. 

3. Dysponowanie  odpowiednim wyposażeniem do konserwowania rozdzielni głównych budynków NN typ SEK licencja AEG  lub podobnych 

4. Co najmniej raz w roku sprawdzanie poprawności działania SZR/ samoczynne załączanie rezerwy/ oraz sporządzenie protokołu po sprawdzeniu 

5. Czas reakcji od zgłoszenia awarii poza godzinami dyżuru
(przystąpienie do naprawy).	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Max 60 min

		
2.	MONITOROWANIE

INSTALACJI –

C.O., C.W., C.T.

w węzłach A i C
	1. Prowadzenie codziennego monitorowania stanu instalacji c.o., c.t., c.w. z ewentualną regulacją ciśnienia instalacji i bieżącym przekazywaniem przedstawicielom Zamawiającego informacji o konieczności wykonania  napraw i/lub wymiany zużytego wyposażenia oraz monitorowanie i regulacja automatyki węzłów cieplnych.

2. Dysponowanie wyposażeniem technicznym i osobami z uprawnieniami do wykonywania napraw instalacji c.o., c.w., c.t. wraz z węzłami cieplnymi i instalacjami wewnętrznymi (m.in. zbiornikami c.w., grzejnikami c.o., nagrzewnicami c.t. , przeponowymi zbiornikami wyrównawczymi).
	TAK

TAK
		
3.	KONSERWACJA 

INSTALACJI

SANITARNYCH 

wodno-

kanalizacyjnych

z wyłączeniem bud. Z
	1. Dysponowanie wyposażeniem technicznym do wykonywania napraw instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z hydrofornią oraz zewnętrznych z rurociągami  i hydrantami w terenie. 

2. Wykonanie corocznych  przeglądów instalacji hydrantów zewnętrznych i  sprawdzenie ich wydajności.

3.. Wykonywanie prac w zakresie konserwacji, naprawy, czyszczenia wewnątrz zbiorników wody o pojemności ok. 2 m³  w hydroforni z odbiorem tych prac przez UDT. 

4. Dysponowanie wyposażeniem technicznym do wykonywania takich prac.

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed Urzędem Dozoru Technicznego zakresie konserwacji zbiorników hydroforowych i odbioru wykonanych przy nich prac. 

6. W przypadku awarii wykonanie napraw instalacji pod drogami wewnętrznymi. 

7. Coroczne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i sprawdzanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie IMDiK PAN

8. Dokonywanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego uzgodnień ze służbami szpitala SP CSK  przy ul. Banacha  w sprawie przerw w dostawie wody  i napraw w rurociągach łączących obiekty.

9. Zapewnienie ciągłości pracy serwisu.

10. Czas reakcji od zgłoszenia awarii poza godzinami dyżuru
(przystąpienie do naprawy).
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Max 60 min

.....................................dn. ........................2012 r.            	 ...........................................
(podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)